# Montarea mesei de lucru (consultă imaginile A1–A2)

Scoate cu atenţie piesele din pachetul de livrare.
Îndepărtează întregul material de ambalare.

- Aşază cadrul de bază pliat (2) în poziţie orizontală pe pardoseală.
- Trage în sus cadrul de bază (2) ţinându-l de pârghiile de deblocare (1).
  Eliberează pârghia de deblocare în timp ce îl tragi în sus, pentru ca masa de lucru să se poată fixa.
- Introduceţi picioarele mesei de lucru (3) în ţevile pătrate ale cadrului de bază (2) şi împinge-le până când se aliniază cu găurile de montare.
- Înşurubează picioarele mesei de lucru şi cadrul de bază cu ajutorul şuruburilor şi piuliţelor din setul de fixare (4).