# Arbeitstisch montieren (siehe Bilder A1−A2)

Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
Entfernen Sie sämtliches Packmaterial.

- Legen Sie den zusammengefalteten Grundrahmen (2) flach auf den Boden.
- Ziehen Sie den Grundrahmen (2) an den Entriegelungshebeln (1) nach oben.
  Lassen Sie die Entriegelungshebel während des Hochziehens los, damit der Arbeitstisch einrasten kann.
- Stecken Sie die Arbeitstischbeine (3) in die Vierkantrohre des Grundrahmens (2) soweit hinein, bis die Montagebohrungen fluchten.
- Verschrauben Sie die Arbeitstischbeine und den Grundrahmen mit den Schrauben und Muttern des Befestigungssets (4).