# نحوه نصب میز کار (رجوع کنید به تصاویر A1–A2)

با احتياط، تمام قطعات ارسالی را از بسته بندی هایشان بیرون بیاورید.
تمام مواد بسته بندی را جدا کنید.

- چهارچوب اصلی جمع شده (2) را به طور صاف روی زمین قرار دهید.
- چهارچوب اصلی (2) را به کمک اهرم آزادسازی (1) به بالا بکشید.
  اهرم آزادسازی را در حین بالا کشیدن رها کنید تا از این طریق میز کار بتواند جا بیفتد.
- پایه های میز کار (3) را در لوله چهار گوشه چهارچوب اصلی (2) تا اندازه ای فرو کنید که سوراخ های نصب هم راستا شوند.
- پایه های میز کار و چهارچوب اصلی را با پیچ ومهره های موجود در مجموعه اتصال (4) به هم پیچ کنید.