# Montaż stołu roboczego (zob. rys. A1–A2)

Ostrożnie rozpakować dostarczone elementy.
Usunąć wszystkie materiały pakunkowe.

- Złożoną ramę podstawową (2) położyć płasko na podłożu.
- Pociągnąć ramę podstawową (2) do góry, trzymając za dźwignie zwalniające blokadę (1).
  Podczas ciągnięcia w górę dźwignie zwalniające blokadę należy puścić, aby stół roboczy zablokował się.
- Nogi stołu roboczego (3) włożyć w czworokątne rury ramy podstawowej (2) na tyle, aby otwory montażowe znalazły się w jednej linii.
- Nogi stołu roboczego skręcić z ramą podstawową, stosując do tego celu śruby i nakrętki załączone w zestawie elementów mocujących (4).