# Montar mesa de trabalho (ver figuras A1–A2)

Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respetivas embalagens.
Remova todo o material de embalagem.

- Coloque a armação básica dobrada (2) de forma plana no chão.
- Puxe a armação básica (2) nas alavancas de destravamento (1) para cima.
  Solte a alavanca de destravamento enquanto puxa para cima para que a mesa de trabalho engate.
- Insira as pernas da mesa de trabalho (3) nos tubos quadrados da armação básica (2) até ficarem alinhados os orifícios de montagem.
- Aparafuse as pernas da mesa de trabalho e a armação básica com os parafusos e as porcas do conjunto de fixação (4).