# A munkaasztal felszerelése (lásd a A1–A2 ábrát)

Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
Távolítsa el valamennyi csomagolóanyagot.

- Fektesse le laposan az összehajtott (2) alapkeretet a padlóra.
- Húzza fel a (2) alapkeretet a (1) reteszelés feloldó karoknál fogva.
  A felhúzás közben engedje el a reteszelés feloldó karokat, hogy a munkaasztal bepattanhasson a megfelelő helyzetbe.
- Dugja bele annyira a munkaasztal (3) lábait a (2) alapkeret négyszögletű csöveibe, hogy a szerelőfuratok egybeessenek.
- Csavarozza hozzá a (4) rögzítőkészlet csavarjaival és anyáival a munkaasztal lábait az alapkerethez.