# إرشادات الأمان الخاصة بطاولات العمل

- افصل القابس عن المقبس و/أو أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة. بدء تشغيل العدد الكهربائية بشكل غير مقصود هو سبب حدوث بعض الحوادث.

- انصب طاولة العمل بالشكل الصحيح قبل تركيب العدة الكهربائية. إن التركيب بشكل سليم هام جدا من أجل تجنب خطر التفكك.

- قم بتثبيت العدة الكهربائية جيدا على طاولة العمل قبل استخدامها. إن انزلاق العدة الكهربائية علی طاولة العمل قد يؤدي إلی فقدان التحكم بها.

- انصب طاولة العمل علی سطح ثابت ومستو وأفقي. إذا كان من الجائز أن تنزلق أو تهتز طاولة العمل، فلن تتمكن من توجيه العدة الكهربائية بشكل منتظم وآمن.

- لا تقم بالتحميل الزائد على طاولة العمل ولا تستخدمها كسلم أو سقالة. قد تؤدي زيادة التحميل أو الوقوف علی طاولة العمل إلی انتقال مركز ثقل طاولة العمل إلی الأعلی مما يجعلها تقلب.

- لا تدك قطعة الشغل في شفرة المنشار بعنف. قد تقلب طاولة العمل إن تم استعمال الضغط الزائد أثناء استخدام العدة الكهربائية.

- احرص علی إحكام ربط مجمل اللوالب وعناصر التوصيل أثناء مزاولة العمل. عناصر الربط السائبة قد تتسبب في حدوث عدم اتزان وعمليات نشر غير دقيقة.

- تأكد من عدم تسبب قطع الشغل الطويلة والثقيلة في فقدان طاولة العمل لتوازنها. يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

- لا تقترب بأصابعك من النقاط المفصلية أثناء طي طاولة العمل لإغلاقها أو فردها لفتحها. فقد تتعرض أصابعك للانحصار.