# Вказівки з техніки безпеки для верстаків

- Перш, ніж настроювати електроінструмент або міняти приладдя, витягуйте штепсель з розетки та/або виймайте акумуляторну батарею. Ненавмисне вмикання електроінструментів часто призводить до нещасних випадків.

- Перш ніж монтувати електроінструмент, правильно зберіть верстак. Бездоганний монтаж важливий для запобігання ризику обвалення верстака.

- Перш ніж працювати з електроінструментом, надійно закріпіть його на верстаку. Зсунення електроінструмента на верстаку може призвести до втрати контролю над електроінструментом.

- Встановіть верстак на тверду та рівну горизонтальну поверхню. Якщо верстак совається або хитається, неможливо рівномірно та впевнено вести заготовку.

- Не перенавантажуйте верстак і не використовуйте його в якості драбини або риштовання. Якщо верстак буде перевантажений або Ви вилізете на нього, це може призвести до зміщення його центру ваги угору і перевертання.

- Не насаджуйте заготовку із силою на пиляльний диск. Якщо під час використання з великою силою натискати на електроінструмент, верстак може перекинутися.

- Слідкуйте за тим, щоб під час роботи усі гвинти і сполучні елементи були міцно затягнуті. Слабке з’єднання може призводити до нестабільності і неточного розпилювання.

- Слідкуйте за тим, щоб довгі і важкі заготовки не призводили до дисбалансу верстака. Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

- При складанні або розкладанні верстака оберігайте пальці від контакту з шарнірами. Пальці можуть бути затиснуті в шарнірах.