# Montáž pracovného stola (pozri obrázky A1–A2)

Opatrne vyberte z obalu všetky dodané diely.
Odstráňte všetok obalový materiál.

- Položte zložený základný rám (2) naplocho na zem.
- Ťahajte základný rám (2) za uvoľňovacie páčky (1) smerom hore.
  Počas ťahania hore uvoľnite uvoľňovacie páčky, aby sa mohol pracovný stôl zaistiť.
- Zasuňte nohy pracovného stola (3) do štvorhrannej rúry základného rámu (2) tak, aby montážne otvory lícovali.
- Zoskrutkujte nohy pracovného stola a základný rám skrutkami a maticami upevňovacej súpravy (4).