# التخزين والنقل

## حفظ عناصر الجهاز (انظر الصور R1 − R6)

توفر لك العدة الكهربائية إمكانية تثبيت عناصر معينة من الجهاز بشكل آمن.

- قم بفك مصد التوازي الإضافي (52) من مصد التوازي (8).
- قم بإدخال جميع أجزاء الجهاز في حجيرات الحفظ على جسم الجهاز (انظر الجدول التالي).

الصورة | عنصر الجهاز | موضع الحفظ
--- | --- | ---
R1 | الغطاء الواقي (6) | التثبيت في تجاويف الحامل (22) وقم بإحكام الربط باستخدام ذراع الزنق (49)
R2 | طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي» (39) | اشبكه في الحوامل (80)
R2 | مهايئ شفط (41) | ادفعه إلی داخل مشابك القبض (81)
R3 | شفرات المنشار غير المستخدمة | التعليق في موضع حفظ شفرة المنشار (82) وتثبيت الغطاء (14) فوقها باستخدام صامولة التثبيت (12)
R3 | المفتاح الحلقي (15) | التعليق في موضع حفظ شفرة المنشار (82) وتثبيت الغطاء (14) فوقها باستخدام صامولة التثبيت (12)
R3 | عصا الدفع (13) | التثبيت باستخدام صامولة التثبيت (12)
R4 | مفتاح سداسي الرأس المجوف (37) | ادفعه إلی داخل الحوامل (83)
R4 | مصد التوازي (8) | الإدخال في موضع حفظ مصد التوازي (36)
R5 | المصد الزاوي (3) | ادفعه إلی داخل مشابك القبض (23)
R6 | مصد توازي إضافي (52) | الإدخال في موضع حفظ مصد التوازي الإضافي والتثبيت بواسطة مشبك القبض (84)

## حمل العدة الكهربائية

يجب أن تطبق الخطوات التالية قبل نقل العدة الكهربائية:

- ركز العدة الكهربائية في وضع النقل.
- أبعد جميع قطع التوابع التي لا يمكن تثبيتها بالعدة الكهربائية بإحكام.
  ضع شفرات المنشار التي لا يتم استعمالها في وعاء مغلق أثناء النقل إن أمكن.
- حرك تعريض قاعدة المنشار (11) نحو الداخل بشكل كامل واضغط مقبض الشد (18) نحو الأسفل من أجل التثبيت.
- حرك امتداد قاعدة المنشار (10) نحو الداخل تمامًا، وأحكم شد لولب التثبيت (38) علی قضبان التوجيه (24).
- قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (42).
- استخدم مقابض الحمل من أجل الحمل أو النقل (4).

- استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبدا تجهيزات الوقاية.