# Výměna pilového kotouče (viz obrázky m1−m4)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

- Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

- Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektronářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat. Zabráníte tak přehřívání špiček pilových zubů a tavení řezaného plastu.

- Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli. Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.

##

- Otáčejte klikou (20) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (33) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Povolte upínací páčku (49) a vytáhněte ochranný kryt (6) z drážky v rozpěrném klínu (7).
- Šroubovákem nazdvihněte vpředu vložku stolu (32) a vyndejte ji z otvoru pro nástroj.
- Očkovým klíčem (15) otáčejte upínací maticí (59) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (60) tak, aby zaskočila.
- Podržte páčku aretace vřetene přitaženou a odšroubujte upínací matici proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte upínací přírubu (61).
- Sejměte pilový kotouč (33).

##

Je‑li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.

- Nasaďte nový pilový kotouč na unášecí přírubu (62) vřetena nářadí (63).

Upozornění: Nepoužívejte příliš malé pilové kotouče. Radiální mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 3−8 mm.

- Při montáži dbejte na to, aby směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na rozpěrném klínu!

- Nasaďte upínací přírubu (61) a upínací matici (59).
- Očkovým klíčem (15) otáčejte upínací maticí (59) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (60) tak, aby zaskočila.
- Upínací matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.
- Znovu nasaďte vložku stolu (32).
- Znovu namontujte ochranný kryt (6).