# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Échelle graduée pour la distance lame de scie - butée parallèle
(2) | Chariot coulissant
(3) | Butée angulaire
(4) | Poignée de transport
(5) | Autocollant permettant de marquer la ligne de coupe
(6) | Capot de protection
(7) | Couteau diviseur
(8) | Butée parallèle
(9) | Rainure de guidage pour butée angulaire
(10) | Rallonge de table de sciage
(11) | Rallonge de table de sciage
(12) | Écrou de fixation du carter pour le rangement des lames et pour accrocher le poussoir de sécurité
(13) | Poussoir de sécurité
(14) | Couvercle du logement des lames de scie
(15) | Clés polygonales (24 mm ; 23 mm)
(16) | Orifices de fixation
(17) | Table de sciage
(18) | Bouton de serrage de la rallonge de table de sciage
(19) | Volant
(20) | Manivelle pour ajuster la hauteur de coupe de la lame de scie
(21) | Cache de protection de l’interrupteur Marche/Arrêt
(22) | Support pour rangement du capot de protection
(23) | Patte de maintien pour le rangement de la butée angulaire
(24) | Barre de guidage de la rallonge de table de sciage
(25) | Butée pour angle d’inclinaison de 45° (coupes biaises)
(26) | Levier de blocage du réglage d’angles d’inclinaison (coupes biaises)
(27) | Échelle graduée pour angles d’inclinaison (coupes biaises)
(28) | Butée pour angle d’inclinaison de 0° (coupes biaises)
(29) | Bouton de serrage du chariot coulissant
(30) | Fente de guidage en V sur la table de sciage pour la butée parallèle
(31) | Vis d’ajustage de la force de serrage de la butée parallèle
(32) | Pare-éclats
(33) | Lame de scie
(34) | Rail profilé
(35) | Rainure de guidage pour butée parallèle
(36) | Logement de la butée parallèle
(37) | Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)
(38) | Vis d’arrêt de la rallonge de table de sciage
(39) | Kit de fixation « Butée parallèle supplémentaire »
(40) | Éjection des copeaux
(41) | Adaptateur d’aspiration
(42) | Porte-câble
(43) | Kit de fixation « rallonge de table de sciage »
(44) | Guidage en V de la butée parallèle
(45) | Socle
(46) | Levier de blocage du couteau diviseur
(47) | Pions de positionnement du couteau diviseur
(48) | Échancrures pour le pare-éclats
(49) | Levier de blocage du capot de protection
(50) | Broche de guidage du capot de protection
(51) | Bouton de serrage de la butée parallèle
(52) | Butée parallèle supplémentaire
(53) | Rail de guidage de la butée angulaire
(54) | Vis moletée pour bloquer la butée angulaire
(55) | Kit de fixation « rail profilé »
(56) | Écrou moleté du rail profilé
(57) | Couvre-lame inférieur
(58) | Vis de fixation du couvre-lame inférieur
(59) | Écrou de serrage
(60) | Levier de blocage de la broche
(61) | Flasque de serrage
(62) | Flasque d’entraînement
(63) | Broche porte-outil
(64) | Indicateur d’angle (coupes biaises)
(65) | Poignée de blocage d’angles d’onglet (plan horizontal)
(66) | Indicateur d’angle (horizontal) de la butée angulaire
(67) | Tôle de réglage
(68) | Loupe
(69) | Indicateur de distance de la table de sciage
(70) | Touche Marche
(71) | Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 0°
(72) | Vis de l’indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises)
(73) | Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 45°
(74) | Vis à six pans creux (5 mm) à l’avant pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(75) | Vis à six pans creux (5 mm) à l’arrière pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(76) | Vis de l’indicateur de distance de la table de sciage
(77) | Vis à six pans creux (5 mm) pour réglage du parallélisme de la butée parallèle
(78) | Vis de l’indicateur de distance de la butée parallèle
(79) | Vis d’ajustage du pare-éclats
(80) | Support pour le rangement du kit de fixation « butée parallèle supplémentaire »
(81) | Patte de maintien pour le rangement de l’adaptateur d’aspiration
(82) | Logement de la lame de scie
(83) | Support pour le rangement de la clé mâle pour vis à six pans creux
(84) | Patte de maintien pour le rangement de la butée parallèle supplémentaire