# Řezání

##

- Nastavte podélný doraz (8) na požadovanou šířku řezu.
- Položte obrobek na stůl pily před ochranný kryt (6).
- Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč pomocí kliky (20) natolik nahoru nebo dolů, aby se horní zuby pilového kotouče (33) nacházely cca 3−6 mm nad obrobkem.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Obrobek s rovnoměrným posuvem prořízněte.
  Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, mohou se zuby pilového kotouče přehřívat a může dojít k poškození obrobku.
- Elektrické nářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

##

- Nastavte požadovaný svislý pokosový úhel pilového kotouče.
  Když je pilový kotouč naklopený doleva, musí být podélný doraz (8) vpravo od pilového kotouče.
- Postupujte podle pracovních kroků uvedených v části: viz Řezání přímých řezů

##

- Na úhlovém dorazu (3) nastavte požadovaný vodorovný pokosový úhel.
- Přiložte obrobek k profilové kolejnici (34).
  Profil se nesmí nacházet v čáře řezu. V tom případě povolte rýhovanou matici (56) a profilovou kolejnici posuňte.
- Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč pomocí kliky (20) natolik nahoru nebo dolů, aby se horní zuby pilového kotouče (33) nacházely cca 3−6 mm nad obrobkem.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Přitlačte obrobek jednou rukou proti profilové kolejnici (34) a druhou rukou posuňte úhlový doraz za zajišťovací knoflík (65) ve vodicí drážce (9) pomalu dopředu.
- Elektronářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

##

- Na úhlovém dorazu (3) nastavte požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Úhlový doraz (3) musí být ve vodicí drážce (9) (vlevo nebo vpravo) volně pohyblivý. V případě potřeby povolte šroub s rýhovanou hlavou (54).
- Postupujte podle pracovních kroků uvedených v části: viz Řezání přímých řezů.

##

- Na úhlovém dorazu (3) nastavte požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (29) pro posuvné saně úplně nahoru a posuňte posuvné saně (2) dopředu.
- Položte obrobek na stůl pily před ochranný kryt (6).
- Umístěte úhlový doraz (3) před obrobek do levé vodicí drážky (9). Zaaretujte tuto polohu utažením šroubu s rýhovanou hlavou (54).
- Postupujte podle pracovních kroků uvedených v části: viz Řezání přímých řezů.