# Kontrola základného nastavenia a nastavenie

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošikmenia pílového listu 0°.
- Odstráňte ochranný kryt (6).

### Kontrola (pozri obrázok M1)

- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte ho na rezací stôl (17).

Rameno uhlomera musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým listom (33) po celej dĺžke.

### Nastavenie (pozri obrázok M2)

- Povoľte skrutku (71). Tak sa môže posunúť doraz 0° (28).
- Povoľte aretačnú páčku (26).
- Posúvajte ručné koleso (19) proti uhlovému dorazu 0°, kým rameno uhlomera nebude lícovať (nebude v jednej línii) s pílovým listom po celej dĺžke.
- Podržte rameno nástroja v tejto polohe a aretačnú páčku (26) znova utiahnite.
- Opäť pevne dotiahnite skrutku (71).

Ak sa ukazovateľ uhla (64) nenachádza po nastavení v jednej línii so značkou 0° na stupnici (27), pomocou bežného krížového skrutkovača povoľte skrutku (72) a nastavte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°.

Zopakujte vyššie uvedené pracovnú kroky pre vertikálny uhol zošikmenia 45° (povolenie skrutky (73); posunutie dorazu 45° (25)). Ukazovateľ uhla (64) sa pritom nesmie znova prestaviť.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (6).

### Kontrola

- Označte ceruzkou prvý ľavý zub píly, ktorý je viditeľný nad vložkou stola.
- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte na hranu vodiacej drážky (9).
- Posuňte rameno uhlomera tak, aby sa dotýkalo označeného zuba píly a odčítajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.
- Otáčajte pílový list, kým označený zub nebude stáť vpredu nad vložkou stola.
- Posuňte uhlomer pozdĺž vodiacej drážky až po označený zub pílového listu.
- Opäť odmerajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.

Obe namerané vzdialenosti musia byť rovnaké.

### Nastavenie

- Dodaným kľúčom na vnútorný šesťhran (74) povoľte skrutky s vnútorným šesťhranom (75) vpredu pod stolom píly a skrutky s vnútorným šesťhranom (37) vzadu pod stolom píly.
- Opatrne pohnite pílovým listom tak, aby sa nachádzal paralelne s vodiacou drážkou (9).
- Skrutky (74) a (75) opäť utiahnite.

##

- Umiestnite paralelný doraz na pravej strane pílového listu.
  Posúvajte uhlový doraz, kým označenie v lupe (68) nezobrazí na dolnej stupnici 33 cm.
  Na zaaretovanie zatlačte upevňovaciu rukoväť (51) opäť nadol.
- Potiahnite upevňovaciu rukoväť (18) úplne dohora a vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (11) až na doraz von.

### Kontrola

Ukazovateľ vzdialenosti (69) musí na hornej stupnici (1) zobrazovať rovnakú hodnotu ako označenie v lupe (68) na dolnej stupnici (1).

### Nastavenie

- Vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (11) až na doraz von.
- Povoľte skrutku (76) krížovým skrutkovačom a vyrovnajte ukazovateľ vzdialenosti (69) pozdĺž značky 33 cm hornej stupnice (1).

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (6).
- Uvoľnite upevňovaciu rukoväť (51) paralelného dorazu a presuňte ju tak, aby sa dotýkala pílového listu.

### Kontrola

Paralelný doraz (8) sa musí dotýkať pílového listu po celej dĺžke.

### Nastavenie

- Uvoľnite skrutky s vnútorným šesťhranom (77) dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom (37).
- Opatrne pohybujte pozdĺžnym dorazom (8), kým sa nebude dotýkať pílového listu po celej dĺžke.
- Podržte paralelný doraz v tejto polohe a upevňovaciu rukoväť (51) zatlačte znova nadol.
- Opäť pevne dotiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom (77).

##

Upínacia sila paralelného dorazu (8) sa môže častým používaním znížiť.

- Doťahujte nastavovaciu skrutku (31) dovtedy, kým sa nebude dať paralelný doraz opäť pevne zafixovať na rezacom stole.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odoberte ochranný kryt (6).
- Presuňte paralelný doraz (8) sprava tak, aby sa dotýkal pílového listu.

### Kontrola

Označenie lupy (68) musí byť v jednej línii so značkou 0 mm na stupnici (1).

### Nastavenie

- Povoľte skrutku (78) krížovým skrutkovačom a vyrovnajte označenie pozdĺž značky 0 mm.

##

### Kontrola

Predná strana vložky stola (32) musí byť zalícovaná alebo trochu pod rezacím stolom, zadná strana musí byť zalícovaná alebo trochu nad rezacím stolom.

### Nastavenie

- Odstráňte vložku stola (32).
- Nastavte kľúčom s vnútorným šesťhranom (37) správnu úroveň štyroch nastavovacích skrutiek (79).