# Настройка вертикального и горизонтального угла распила

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.

## Настройка вертикального угла распила (пильный диск) (см. рис. D)

Вертикальный угол распила настраивается в диапазоне от -1° до 47°.

- Отпустите фиксирующий рычаг (26) против часовой стрелки.

Указание: При полном отпускании фиксирующего рычага пильный диск опускается под действием собственного веса в положение, соответствующее приблизительно 30°.

- Потяните или прижмите маховичок (19) вдоль кулисы, чтобы индикатор угла (64) показал необходимое значение угла распила.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (26).

Для быстрой и точной настройки стандартных углов 0° и 45° предусмотрены настроенные на заводе упоры ((28), (25)).

## Настройка горизонтального угла распила (угловой упор) (см. рис. E)

Указание: Используйте для пиления на сужение (длинные клинья) соответствующие приспособления.

Горизонтальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 60° (слева) до 60° (справа).

- Отпустите ручку фиксирования (65), если она затянута.
- Поворачивайте угловой упор до тех пор, пока указатель угла (66) не покажет нужный горизонтальный угол распила.
- Затяните ручку фиксирования (65).

Для быстрой и точной настройки часто используемых горизонтальных углов распила на угловом упоре (3) предусмотрены упорные винты для углов 45° (слева и справа) и 0°.

- Отпустите ручку фиксирования (65), если она затянута.
- Откиньте откидной язычок (67) наружу.
- Поверните угловой упор так, чтобы резьба необходимого упорного винта находилась справа от откидного язычка.
- Откиньте откидной язычок (67) внутрь и поверните угловой упор, чтобы резьба упорного винта плотно прилегала к откидному язычку.
- Затяните ручку фиксирования (65).