# A feszítőék beállítása

A (7) feszítőék meggátolja, hogy a (33) fűrészlap beékelődjön a vágási résbe. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a fűrészlap beékelődik a munkadarabba.
Ezért mindig ügyeljen arra, hogy a feszítőék helyesen legyen beállítva:

- A sugárirányú résnek a fűrészlap és a feszítőék között legfeljebb 3 − 8 mm-nek szabad lennie.
- A feszítőék vastagságának kisebbnek kell lennie a vágási szélességnél és nagyobbnak kell lennie, mint a fűrésztelep vastagsága.
- A feszítőéknek mindig egy vonalban kell lennie a fűrészlappal.
- A szokványos szétválasztó vágásokhoz a feszítőéknek mindig a lehető legmagasabb helyzetben kell lennie.

## A feszítőék magasságának beállítása (lásd a H ábrát)

Hornyok fűrészeléséhez be kell állítani a feszítőék magasságát.

- Ha az elektromos kéziszerszámot hornyoláshoz vagy peremezéshez használja, használjon hozzá egy megfelelő védőberendezést (például alagút-védőbúra, nyomófésű).

- Nyissa ki a (49) rögzítőkart és húzza ki a (6) védőburkolatot a (7) feszítőék hornyából.
  A védőbúra megrongálódásának megelőzésére tárolja azt a házon erre a célra előirányzott (22) tartóban (lásd a R1 ábrát is).
- Forgassa el a (20) forgatókereket ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig, úgy hogy a (33) fűrészlap a lehető legmagasabb helyzetben legyen a fűrészasztal felett.
- Lazítsa ki a (46) rögzítőkart.
- Húzza le a feszítőéket a (47) csapokról (ehhez húzza kissé kifelé a (46) rögzítőkart) és tolja le ütközésig a (7) feszítőéket.
- Pattintsa be mindkét (47) csapot a feszítőék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosra a (46) rögzítőkart.