# A párhuzamvezető beállítása

A (8) párhuzamvezetőt a fűrészlaptól balra (fekete skála) vagy jobbra (ezüst skála) lehet elhelyezni. A (68) nagyítóüvegen látható jel a (1) skálán a párhuzamvezető és a fűrészlap közötti beállított távolságot mutatja.
Hozza a fűrészlap kívánt oldalán a megfelelő helyzetbe a párhuzamvezetőt.

## A párhuzamvezető beállítása
ki nem húzott fűrészasztal esetén

- Lazítsa ki a (8) párhuzamvezető (51) szorító fogantyúját. Tolja el annyira a párhuzamvezetőt, hogy a (68) nagyítón látható jel a fűrészlaptól való kívánt távolságot mutassa.
  Ki nem húzott fűrészasztal esetén az ezüst színű (1) skálán az alsó felirat érvényes.
- A rögzítéshez ismét nyomja le a (51) szorító fogantyút.

## A párhuzamvezető beállítása
kihúzott fűrészasztal esetén (lásd a F ábrát)

- Állítsa be a fűrészlaptól jobbra a párhuzamos ütközőt.
  Tolja el a párhuzamvezetőt, amíg a jel a (68) nagyítóban az alsó skálán 33 skála cm-t mutat.
  A rögzítéshez ismét nyomja le a (51) szorító fogantyút.
- Húzza egészen felfelé a (18) fűrészasztal szélességnövelő lap szorító fogantyút.
- Húzza ki annyira a (11) fűrészasztal szélességnövelő lapot, hogy a felső skálán a (69) távolságjelző a fűrészlaptól való kívánt távolságot mutassa.
- Nyomja le a (18) szorító fogantyút.
  Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.