# Leveranseomfang

Kontroller før første gangs bruk av elektroverktøyet om alle delene som er oppført nedenfor fulgte med:

Leveransens innhold

- Bordsirkelsag med montert sagblad (33) og spaltekniv (7)
- Vinkelanlegg (3)
- Profilskinne (34)
- Festesett "Profilskinne" (55) (føringsplate, riflet mutter, underlagsskive)
- Parallellanlegg (8)
- Ekstra parallellanlegg (52)
- Festesett "Ekstra parallellanlegg" (39) (3 festeskruer, 3 underlagsskiver, 3 vingemuttere)
- Vernedeksel (6)
- Bordforlenger (10)
- Festesett "Bordforlenger" (43) (2 festeskruer, 2 underlagsskiver, 1 fastnøkkel)
- Unbrakonøkkel (37)
- Ringnøkkel (15)
- Deksel for sagbladoppbevaringsrom (14)
- Skyvestokk (13)
- Innleggsplate (32)
- Støvsugeradapter (41)

Merknad: Undersøk om elektroverktøyet er skadet.
Før videre bruk av elektroverktøyet må beskyttelsesinnretninger eller lett skadede deler kontrolleres nøye med hensyn til feilfri og forskriftsmessig funksjon. Kontroller om de bevegelige delene fungerer feilfritt og ikke blokkeres, og at ingen deler er skadet. Samtlige deler må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre en feilfri drift.
Skadede beskyttelsesinnretninger og deler må repareres eller skiftes ut på en sakkyndig måte av et godkjent verksted.

##

- Slisseskrutrekker
- Stjerneskrutrekker
- Vinkellære