# Поддържане и почистване

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

- За да работите качествено и безопасно, под‌държайте електроинструмента и вентила‌цион‌ните му отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на Bosch електроинструмента.

##

Винаги след работа почиствайте праха и стърготините с продухване със сгъстен въздух или с мека четка.

##

Смазка:
Двигателно масло SAE 10/SAE 20

- При необходимост смажете електроинструмента на показаните места (вж. фиг. S).

Тази дейност може да бъде изпълнена бързо и качествено в оторизиран сервиз за инстру‌мен‌ти на Бош.

- Изхвърляйте смазочни и почистващи пре‌па‌рати по начин, който не замърсява окол‌ната среда. Спазвайте законовите разпоредби.

##

Мерки от производителя:

- Плавно включване
- Доставка със специално разработен циркулярен диск за намаляване на генерирания шум

Мерки от потребителя:

- Монтиране здраво към стабилна повърхност без възможност за вибриране
- Използване на циркулярни дискове с конструкция, намаляваща генерирания шум
- Редовно почистване на циркулярния диск и електроинструмента