# Testere tezgahının büyütülmesi

Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

##

Testere tezgahı genişletmesi (11) testere tezgahını (17) sağa doğru genişletir.

- Germe tutamağını (18) testere tezgahı genişletmesi için sonuna kadar yukarı çekin.
- Testere tezgahı genişletmesini (11) istenen uzunluğa kadar dışarı çekin.
- Germe tutamağını (18) aşağı bastırın. Bu sayede testere tezgahı genişletmesi sabitlenir.

##

Testere tezgahı uzatması (10) testere tezgahını (17) arkaya doğru uzatır.

- Sol kılavuz çubuktaki kilitleme cıvatasını (38) gevşetin.
- Testere tezgahı uzatmasını (10) istenen uzunluğa kadar dışarı çekin.
- Konumun sabitlenmesi için kilitleme cıvatasını (38) sıkın.

Ağır iş parçalarını işlerken, testere tezgahı uzatmasını desteklemeniz gerekebilir.

##

Sürgülü kızak (2) yardımıyla, maksimum 350 mm genişlikteki iş parçaları testerelenebilir.
Açılı mesnet ile kesme sırasında daha yüksek hassasiyet (3) elde edilir Bakınız İtmeli kızak yardımı ile yatay gönye açılarında kesme yapma.

- Sürgülü kızak germe tutamağını (29) sonuna kadar yukarı çekin.
  Bu durumda itmeli kızak hem öne hem de arkaya sonuna kadar itilebilir.