# Opslag en transport

## Machine-elementen opbergen (zie afbeeldingen R1−R6)

U kunt bepaalde machine-elementen op het elektrische gereedschap bevestigen, voordat u het gereedschap opbergt.

- Maak de extra parallelgeleider (52) los van de parallelgeleider (8).
- Steek alle losse machinedelen in hun opbergdepots op de behuizing (zie onderstaande tabel).

Afbeelding | Machine-element | Opbergdepot
--- | --- | ---
R1 | Veiligheidsafdekking (6) | in de uitsparing van de houder (22) hangen en met klemhendel (49) vastzetten
R2 | Bevestigingsset „Extra parallelgeleider“ (39) | in de houders (80) vastklemmen
R2 | Afzuigadapter (41) | in de bevestigingsklemmen (81) schuiven
R3 | Ongebruikte zaagbladen | in het zaagbladdepot (82) hangen en de afdekking (14) erboven met de bevestigingsmoer (12) vastzetten
R3 | Ringsleutel (15) | in het zaagbladdepot (82) hangen en de afdekking (14) erboven met de bevestigingsmoer (12) vastzetten
R3 | Duwlat (13) | met de bevestigingsmoer (12) vastzetten
R4 | Binnenzeskantsleutel (37) | in de houders (83) schuiven
R4 | Parallelgeleider (8) | in het depot van de parallelgeleider (36) steken
R5 | Verstekgeleider (3) | in de bevestigingsklemmen (23) schuiven
R6 | Extra parallelgeleider (52) | in het depot van de extra parallelgeleider steken en met de bevestigingsklem (84) vastzetten

## Elektrisch gereedschap dragen

Ga als volgt te werk, voordat u het elektrische gereedschap transporteert:

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.
- Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische gereedschap gemonteerd kunnen worden.
  Leg ongebruikte zaagbladen voor het transport indien mogelijk in een afgesloten bak.
- Schuif de zaagtafelverbreding (11) helemaal naar binnen en duw de spangreep (18) voor vastzetten omlaag.
- Schuif de zaagtafelverlenging (10) helemaal naar binnen en draai de vastzetschroeven (38) op de geleidestangen (24) stevig vast.
- Wikkel het netsnoer rond de kabelhouder (42).
- Gebruik voor optillen of vervoeren de draaggrepen (4).

- Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de veiligheidsvoorzieningen.