# การเพิ่มขนาดของโต๊ะเลื่อย

ต้อง‌‌‌หนุน‌‌‌ส่วนปลาย‌‌‌ของ‌‌‌ชิ้นงาน‌‌‌ที่‌‌หนัก‌‌และ‌‌มี‌‌‌ขนาด‌ยาวที่‌‌‌ลอยอยู่

##

ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (11)เพิ่มความกว้างของโต๊ะเลื่อย (17) ทางด้านขวา

- ดึงด้ามหนีบ (18) ของส่วนขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบนทั้งหมด
- ดึงส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (11) ออกตามความยาวที่ต้องการ
- กดด้ามหนีบ (18) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค

##

ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (10) ขยายความยาวโต๊ะเลื่อย (17) ไปทางด้านล่าง

- คลายสกรูล็อค (38) ที่คานนำ
- ดึง‌ส่วนขยาย‌โต๊ะเลื่อย (10) ออกด้านนอกจนถึง‌ความยาว‌ที่‌ต้องการ
- สำหรับยึดตำแหน่ง ให้ขันสกรูล็อค (38)

สำหรับชิ้นงานที่หนัก อาจจำเป็นต้องใช้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยเป็นส่วนรองรับ

##

แคร่เลื่อน (2) ช่วยให้สามารถเห็นชิ้นงานที่มีความกว้างสูงสุด 350 มม. ได้
เวลาเดียวกันความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นขณะทำการเลื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับฉากหยุดมุม (3) ดู เลื่อยมุมเอียงในแนวนอนด้วยแคร่เลื่อน

- ดึงที่จับ (29) สำหรับที่จับแคร่เลื่อนขึ้นจนสุด
  เพื่อให้สามารถเลื่อนแคร่ไปข้างหน้าและข้างหลังได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้