# Savbord forstørres

Lange og tunge emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

##

Savbordsudvidelsen (11) forøger bredden af savbordet (17) mod højre.

- Træk spændegrebet (18) til forøgelse af savbordets bredde helt op.
- Træk savbordsudvidelsen (11) ud til den ønskede længde.
- Tryk spændegrebet (18) nedad. Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.

##

Savbordsforlængelsen (10) forlænger savbordet (17) bagud.

- Løsn låseskruen (38) på den venstre føringsstang.
- Træk savbordsforlængelsen (10) ud i den ønskede længde.
- Positionen fikseres ved at stramme låseskruen (38).

Ved tunge emner skal savbordsforlængelsen evt. understøttes.

##

Med skydeslæden (2) kan der saves i emner med en maks. bredde på 350 mm.
Samtidig opnås en højere præcision under savearbejdet, især i forbindelse med vinkelanslaget (3) se Vandrette geringsvinkler saves ved hjælp af skydeslæde.

- Træk spændegrebet (29) til skydeslæden helt opad.
  Skydeslæden kan herefter forskydes både fremad og bagud indtil anslag.