# Förstoring av sågbordet

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

##

Sågbordsbreddningen (11) gör sågbordet (17) bredare på höger sida.

- Dra sågbordsbreddningens spänngrepp (18) helt uppåt.
- Dra ut sågbordsbreddningen (11) till önskad bredd.
- Tryck spänngreppet (18) neråt. Därmed är sågbordsbreddningen fixerad.

##

Sågbordsförlängningen (10) förlänger sågbordet (17) bakåt.

- Lossa låsskruven (38) på vänster styrstång.
- Dra ut sågbordsförlängningen (10) till önskad längd.
- För att fixera positionen, dra åt låsskruven (38).

Vid tunga arbetsstycken måste eventuellt sågbordsförlängningen stöttas upp.

##

Med skjutsliden (2) kan arbetsstycken med en bredd på upp till 350 mm sågas.
Samtidigt uppnås en högre precision vid sågning, framför allt i kombination med vinkelanslaget (3) se Sågning av horisontell geringsvinkel med hjälp av skjut‌sliden.

- Dra skjutslidens spännspak (29) helt uppåt.
  Skjutsliden kan nu förskjutas både framåt och bakåt mot anslag.