# Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesori yang disediakan.

- Jika memerlukan salah satu komponen perangkat ini, keluarkan komponen tersebut dari tempat penyimpanannya dengan hati-hati.

##

Catatan: Jika perlu, bersihkan dulu semua komponen yang terpasang sebelum mengatur posisi pemasangan.

- Putar engkol (20) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (33) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (46).
- Dorong pemegang pelindung atas (7) ke arah tuas penjepit (46) hingga pemegang pelindung dapat ditarik ke atas.
- Tarik pemegang pelindung atas ke atas sepenuhnya sehingga posisinya benar-benar berada di atas bagian tengah mata gergaji.
- Kunci kedua pin (47) ke dalam lubang bagian bawah pada pemegang pelindung atas dan kencangkan kembali tuas penjepit (46).

##

- Kaitkan sisipan meja (32) ke dalam lekukan bagian belakang (48) pada poros alat.
- Arahkan sisipan meja ke bawah.
- Tekan pada sisipan meja hingga sisipan meja mengunci di dalam poros alat.

Sisi depan sisipan meja (32) harus terpasang sejajar atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang sejajar atau berada sedikit di atas meja potong.

##

Catatan: Hanya pasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) telah benar-benar berada pada posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji (lihat ilustrasi b2). Jangan memasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) berada pada posisi terbawah (posisi pengiriman atau posisi untuk memotong mur) (lihat ilustrasi b1).

- Kendurkan tuas penjepit (49) dan lepaskan tutup pelindung (6) dari penahannya (22).
- Tahan pelindung mata gergaji (rel logam atas) pada tutup pelindung (6) dengan satu tangan sementara tangan satunya menggerakkan tuas penjepit (49) ke atas.
- Dorong baut pemandu (50) ke belakang ke dalam alur pemegang pelindung atas (riving knife) (7).
- Arahkan tutup pelindung (6) ke bawah hingga pelindung mata gergaji (rel logam atas) berada sejajar dengan permukaan atas meja potong (17).
- Tekan tuas penjepit (49) ke bawah. Tuas penjepit harus benar-benar terkunci dan tutup pelindung (6) terpasang dengan kencang.

- Setiap sebelum digunakan, periksa apakah tutup pelindung dapat bergerak dengan baik. Jangan menggunakan perkakas listrik jika tutup pelindung tidak dapat bergerak bebas dan tidak segera menutup.

##

Gunakan set pengencangan "Ekstensi meja potong" (43) untuk melakukan pemasangan (2 sekrup pengencang, 2 cincin, 1 kunci pas).

- Pasang ekstensi meja potong (10) dengan batang pemandu (24). Untuk melakukan hal tersebut, kencangkan batang pemandu dengan kunci pas selama mengencangkan sekrup pengencang dengan kunci L.
  Lekukan pada ekstensi meja potong harus mengarah ke atas.

##

Mistar sejajar (8) dapat diatur posisinya di sisi kiri atau kanan dari mata gergaji.

- Kendurkan kenop pengencang (51) mistar sejajar (8). Hal ini akan membebaskan beban pada pemandu V (44).
- Pertama-tama, pasang mistar sejajar dengan pemandu V ke dalam alur pemandu (30) meja potong. Kemudian atur posisi mistar sejajar di dalam alur pemandu depan (35) meja potong.
  Kini mistar sejajar dapat digeser ke arah mana saja.
- Untuk mengencangkan mistar sejajar, tekan kenop pengencang (51) ke bawah.

##

Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil serta menggergaji sudut potong vertikal, mistar sejajar tambahan (52) harus dipasang pada mistar sejajar (8).
Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar (8) sesuai keperluan.

Gunakan set pengencangan "mistar sejajar tambahan" (39) untuk melakukan pemasangan (2 sekrup pemasangan, 2 cincin, 2 mur kupu-kupu).

- Dorong sekrup pemasangan melalui lubang samping pada mistar sejajar (8).
- Kepala baut berfungsi sebagai pemandu mistar sejajar tambahan.
- Dorong mistar sejajar tambahan (52) di atas kepala sekrup pemasangan.
- Letakkan cincin pada sekrup pemasangan dan kencangkan sekrup menggunakan mur kupu-kupu.

##

- Arahkan rel pemandu (53) mistar sudut (3) ke salah satu alur pemandu (9) meja potong yang tersedia.

Catatan: Posisi mistar sudut dapat dikencangkan pada alur pemandu kiri dengan mengencangkan sekrup bergerigi (54) pada meja geser (2).

Untuk memudahkan peletakan benda kerja yang panjang, mistar sudut dapat diperlebar melalui rel profil (34).

- Pasang rel profil ke mistar sudut menggunakan set pemasangan (55) jika diperlukan.