# Innstilling av parallellanlegget

Parallellanlegget (8) kan plasseres til venstre (svart skala) eller høyre (sølvfarget skala) for sagbladet. Markeringen på lupen (68) viser den innstilte avstanden mellom parallellanlegg og sagblad på skalaen (1).
Plasser parallellanlegget på ønsket side av sagbladet.

## Stille inn parallellanlegget
når sagbordet ikke er trukket ut

- Løsne spennhåndtaket (51) til parallellanlegget (8). Forskyv parallellanlegget til markeringen på lupen (68) viser ønsket avstand til sagbladet.
  Hvis sagbordet ikke er trukket, ut gjelder den sølvfargede skalaen (1).
- For å låse trykker du spennhåndtaket (51) ned igjen.

## Stille inn parallellanlegget
når sagbordet er trukket ut (se bilde F)

- Plasser parallellanlegget til høyre for sagbladet.
  Forskyv parallellanlegget til markeringen på lupen (68) viser 33 cm på den nedre skalaen.
  For å låse trykker du spennhåndtaket (51) ned igjen.
- Trekk spennhåndtaket (18) for sagbordutvidelsen helt opp.
- Trekk ut sagbordutvidelsen (11) til avstandsindikatoren (69) viser den ønskede avstanden til sagbladet på den øvre skalaen.
- Trykk spennhåndtaket (18) ned.
  Dermed er sagbordutvidelsen festet i stillingen.