# 톱 테이블 연장하기

길고 무거운 작업물에 작업할 경우, 과적되지 않은 끝부분의 아래쪽을 받쳐 주어야 합니다.

##

톱 테이블 연장장치 (11) 는 톱 테이블 (17) 을 우측으로 늘려줍니다.

- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (18) 를 완전히 위쪽으로 당기십시오.
- 원하는 길이에 맞춰 톱 테이블 연장장치 (11) 를 바깥쪽으로 당기십시오.
- 고정 레버 (18) 를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

##

톱 테이블 연장장치 (10) 는 톱 테이블 (17) 을 뒤쪽으로 늘려줍니다.

- 왼쪽 가이드 로드에서 잠금 나사 (38) 를 푸십시오.
- 원하는 길이에 맞춰 톱 테이블 연장장치 (10) 를 바깥쪽으로 당기십시오.
- 위치를 고정 시키기 위해 잠금 나사 (38) 를 단단히 조이십시오.

무거운 작업물의 경우 테이블 연장장치를 지지해 주어야 할 때도 있습니다.

##

슬라이딩 캐리지 (2) 를 통해 최대 350 mm 너비의 작업물을 톱질할 수 있습니다.
동시에 특히 각도 스토퍼 (3) 를 사용하면 톱질의 정확성이 높아집니다 참조 슬라이딩 캐리지를 사용하여 수평 마이터 각도 톱질하기.

- 슬라이딩 캐리지용 고정 레버 (29) 를 완전히 위쪽으로 당기십시오.
  이때 슬라이딩 캐리지는 앞쪽은 물론 뒤쪽으로도 스토퍼까지 밀 수 있습니다.