# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Escala para distância entre o disco de serra e a guia paralela
(2) | Carro deslizante
(3) | Guia angular
(4) | Pega de transporte
(5) | Autocolante para identificar a linha de corte
(6) | Cobertura de proteção
(7) | Cunha abridora
(8) | Guia paralela
(9) | Ranhura de guia para a guia angular
(10) | Prolongamento da mesa de serra
(11) | Conjunto de extensão da mesa de serra
(12) | Porca de fixação para a cobertura do depósito para os discos de serra e para pendurar o pau para empurrar
(13) | Pau para empurrar
(14) | Cobertura do depósito para os discos de serra
(15) | Chave anular (24 mm; 23 mm)
(16) | Furos para montagem
(17) | Mesa de serra
(18) | Punho de aperto para conjunto de extensão da mesa de serra
(19) | Roda manual
(20) | Manivela para subir e descer o disco de serra
(21) | Capa de segurança do interruptor de ligar/desligar
(22) | Suporte para armazenamento da cobertura de proteção
(23) | Gancho de suporte para armazenamento da guia angular
(24) | Barra de guia do prolongamento da mesa de serra
(25) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
(26) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria
(27) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(28) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(29) | Punho de aperto para carro deslizante
(30) | Ranhura de guia em V na mesa de serra para a guia paralela
(31) | Parafuso de ajuste para a força de aperto da guia paralela
(32) | Inserto de mesa
(33) | Disco de serra
(34) | Calha perfilada
(35) | Ranhura de guia para a guia paralela
(36) | Depósito da guia paralela
(37) | Chave sextavada interior (5 mm)
(38) | Parafuso de travamento para prolongamento da mesa de serra
(39) | Conjunto de fixação «Guia paralela adicional»
(40) | Expulsão de aparas
(41) | Adaptador de aspiração
(42) | Suporte para o cabo
(43) | Conjunto de fixação "Prolongamento da mesa de serra"
(44) | Guia em forma de V da guia paralela
(45) | Placa base
(46) | Alavanca de aperto da cunha abridora
(47) | Pino de posicionamento para a cunha abridora
(48) | Entalhe para inserto de mesa
(49) | Alavanca de aperto da cobertura de proteção
(50) | Pinos de guia da cobertura de proteção
(51) | Punho de aperto da guia paralela
(52) | Guia paralela adicional
(53) | Calha de guia da guia angular
(54) | Parafuso serrilhado para fixar a guia angular
(55) | Conjunto de fixação "Calha perfilada"
(56) | Porca serrilhada da calha perfilada
(57) | Cobertura inferior do disco de serra
(58) | Parafuso de fixação da cobertura inferior do disco de serra
(59) | Porca de aperto
(60) | Alavanca de bloqueio do veio
(61) | Flange de aperto
(62) | Flange de admissão
(63) | Veio da ferramenta
(64) | Indicador de ângulo (vertical)
(65) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(66) | Indicador de ângulo (horizontal) na guia angular
(67) | Chapa de ajuste
(68) | Lente
(69) | Indicador de distância da mesa de serra
(70) | Tecla para ligar
(71) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 0°
(72) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(73) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 45°
(74) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar a paralelidade do disco de serra
(75) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar a paralelidade do disco de serra
(76) | Parafuso para o indicador de distância da mesa de serra
(77) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo da guia paralela
(78) | Parafuso para o indicador de distância da guia paralela
(79) | Parafusos de ajuste para inserto de mesa
(80) | Suporte para o armazenamento do conjunto de fixação "Guia paralela adicional"
(81) | Gancho de suporte para o armazenamento do adaptador de aspiração
(82) | Depósito para discos de serra
(83) | Suporte para o armazenamento da chave sextavada interior
(84) | Gancho de suporte para o armazenamento da guia paralela adicional