# Extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

##

Extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (11) extinde spre dreapta masa de lucru pentru ferăstrău (17).

- Trageţi complet în sus mânerul de tensionare (18) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Trageţi complet în afară extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (11) până la lungimea dorită.
- Apăsaţi în jos mânerul de tensionare (18). Prin aceasta, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.

##

Prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (10) extinde spre spate masă de lucru pentru ferăstrău (17).

- Desfiletaţi şurubul de blocare (38) de pe bara de ghidare din stânga.
- Trageţi complet afară prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (10) până la lungimea dorită.
- Pentru fixarea poziţiei, înşurubaţi strâns şurubul de blocare (38).

În cazul pieselor de prelucrat dificile, sprijiniţi prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău dacă este necesar.

##

Cu ajutorul saniei de împingere (2) pot fi debitate piese de prelucrat cu lăţimea de până la maximum 350 mm.
De asemenea, se asigură un grad mai înalt de precizie în special în cazul debitării împreună cu limitatorul unghiular (3) vezi Debitarea în unghiuri de îmbinare pe colţ în plan orizontal cu ajutorul saniei de împingere.

- Trageţi complet în sus mânerul de tensionare (29) pentru sania de împingere.
  Astfel, sania de împingere va putea fi deplasată atât înainte cât şi înapoi, până la opritor.