# Dati tecnici

Banco sega |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Potenza assorbita nominale | W | 2000 | 2000 | 1650
Tensione nominale | V | 220–240 | 230 | 110
Frequenza | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Numero di giri a vuoto | giri/min | 4200 | 4200 | 4200
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | ● | ●
Freno di arresto graduale |  | ● | ● | ●
Protezione contro il sovraccarico |  | ● | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Classe di protezione |  | / II | / II | / II
Dimensioni (inclusi elementi dell’utensile rimovibili)
Larghezza x profondità x altezza | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensioni delle lame idonee
Diametro lama | mm | 254 | 254 | 254
Spessore del corpo lama | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Spessore denti min./stradatura denti min. | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diametro foro | mm | 30 | 30 | 30

Banco sega |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Potenza assorbita nominale | W | 2000 | 2000
Tensione nominale | V | 220–240 | 220
Frequenza | Hz | 50–60 | 60
Numero di giri a vuoto | giri/min | 4200 | 4200
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | ●
Freno di arresto graduale |  | ● | ●
Protezione contro il sovraccarico |  | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Classe di protezione |  | / II | / II
Dimensioni (inclusi elementi dell’utensile rimovibili)
Larghezza x profondità x altezza | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensioni delle lame idonee
Diametro lama | mm | 254 | 254
Spessore del corpo lama | mm | < 2,2 | < 2,2
Spessore denti min./stradatura denti min. | mm | > 2,4 | > 2,4
Diametro foro | mm | 25,4 | 25,4

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione: vedi Dimensioni massime del pezzo in lavorazione

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.