# Prepravná a pracovná poloha pílového listu

## Prepravná poloha

- Odstráňte ochranný kryt (6), odstráňte vložku stola (32) a umiestnite štrbinový klin (7) do úplne dolnej polohy. Vložku stola (32) opäť nasaďte.
- Otáčajte kľukou (20) v smere proti chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zuby pílového listu (33) nachádzali pod rezacím stolom (17).
- Posuňte rozšírenie rezacieho stola (11) úplne dozadu.
  Stlačte upevňovaciu rukoväť (18) nadol. Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.

## Pracovná pozícia

- Umiestnite štrbinový klin (7) do najvyššej polohy presne nad stred pílového listu, vložte vložku stola (32) a namontujte ochranný kryt (6).
- Otáčajte kľukou (20) v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zuby pílového listu (33) nachádzali cca 3 − 6 mm nad obrobkom.