# Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ în plan vertical şi orizontal

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.

## Reglarea unghiului de îmbinare pe colţ în plan vertical (pânză de ferăstrău) (consultaţi imaginea D)

Unghiul de îmbinare pe colţ în plan vertical poate fi configurat între -1° şi 47°.

- Detensionaţi pârghia de blocare (26) în sens antiorar.

Observaţie: În cazul eliberării complete a pârghiei de blocare, pânza de ferăstrău basculează, din cauza gravitaţiei, într-o poziţie corespunzătoare unui unghi de aproximativ 30°.

- Trageţi sau împingeţi rotiţa manuală (19) de-a lungul culisei până când indicatorul de unghiuri (64) indică unghiul de îmbinare pe colţ în plan vertical dorit.
- Ţineţi rotiţa manuală în această poziţie şi strângeţi din nou ferm pârghia de blocare (26).

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor standard în plan vertical de 0° şi 45° sunt prevăzute limitatoare ((28), (25)).

## Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal (limitator unghiular) (consultă imaginea E)

Observaţie: Foloseşte dispozitive adecvate pentru tăierile de întreţinere (pene lungi).

Unghiul de înclinare în plan orizontal poate fi configurat de la 60° (pe partea stângă) până la 60° (pe partea dreaptă).

- Detensionează maneta de fixare (65) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Roteşte limitatorul unghiular până când indicatorul de unghiuri (66) indică unghiul de înclinare în plan orizontal dorit.
- Strânge la loc maneta de fixare (65).

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de înclinare în plan orizontal utilizate frecvent, la limitatorul unghiular (3) sunt prevăzute şuruburi opritoare pentru un unghi de 45° (pe partea stângă, pe partea dreaptă) şi de 0°.

- Detensionează maneta de fixare (65) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Rabatează spre exterior placa de reglare (67).
- Roteşte limitatorul unghiular astfel încât filetul şurubului opritor dorit să se afle în partea dreaptă a plăcii de reglare.
- Rabatează spre interior placa de reglare (67) şi roteşte limitatorul unghiular până când filetul şurubului opritor este coplanar cu placa de reglare.
- Strânge la loc maneta de fixare (65).