# البيانات الفنية

منشار منضدة دائري |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 | 2000 | 1650
الجهد الاسمي | فلط | 220–240‏ | 230 | 110‏
التردد | هرتز | 50–60‏ | 50–60‏ | 50–60‏
عدد اللفات اللاحملي | لفة/دقيقة | 4200 | 4200 | 4200
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | ● | ●
مكبح إنهاء الدوران |  | ● | ● | ●
خاصية الحماية من التحميل الزائد |  | ● | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 35,0 | 35,0 | 35,0
فئة الحماية |  | II / | II / | II /
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
العرض x العمق x الارتفاع | مم | 783 ‏x ‏771 x‏ 343‏ | 783 ‏x ‏771 x‏ 343‏ | 783 ‏x ‏771 x‏ 343‏
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 254 | 254 | 254
سمك الشفرة | مم | < 2,2‏ | < 2,2‏ | < 2,2‏
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | >  2,4‏ | >  2,4‏ | >  2,4‏
قطر الفجوة | مم | 30 | 30 | 30

منشار منضدة دائري |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 | 2000
الجهد الاسمي | فلط | 220–240‏ | 220
التردد | هرتز | 50–60‏ | 60
عدد اللفات اللاحملي | لفة/دقيقة | 4200 | 4200
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | ●
مكبح إنهاء الدوران |  | ● | ●
خاصية الحماية من التحميل الزائد |  | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 35,0 | 35,0
فئة الحماية |  | II / | II /
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
العرض x العمق x الارتفاع | مم | 783 ‏x ‏771 x‏ 343‏ | 783 ‏x ‏771 x‏ 343‏
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 254 | 254
سمك الشفرة | مم | < 2,2‏ | < 2,2‏
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | >  2,4‏ | >  2,4‏
قطر الفجوة | مم | 25,4 | 25,4

أقصی مقاسات قطعة الشغل: انظر أقصی مقاسات قطعة الشغل

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.