# Penyimpanan dan pengangkutan

## Menyimpan komponen perangkat (lihat gambar R1−R6)

Perkakas listrik memiliki tempat untuk menyimpan komponen perangkat tertentu dengan aman.

- Lepaskan mistar sejajar tambahan (52) dari mistar sejajar (8).
- Simpan semua komponen perangkat yang dilepas ke dalam tempat penyimpanan pada housing (lihat tabel berikut).

Gambar | Komponen perangkat | Tempat penyimpanan
--- | --- | ---
R1 | Tutup pelindung (6) | Kaitkan ke dalam lekukan penahan (22) dan kencangkan dengan tuas penjepit (49)
R2 | Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan" (39) | Kaitkan ke dalam penahan (80)
R2 | Adaptor pengisap (41) | Masukkan ke dalam klip penahan (81)
R3 | Mata gergaji yang tidak digunakan | Kaitkan pada tempat penyimpanan mata gergaji (82) dan kencangkan penutup (14) di atasnya dengan mur pengencang (12)
R3 | Kunci ring (15) | Kaitkan pada tempat penyimpanan mata gergaji (82) dan kencangkan penutup (14) di atasnya dengan mur pengencang (12)
R3 | Tuas pendorong (13) | Kencangkan dengan mur pengencang (12)
R4 | Kunci L (37) | Masukkan ke dalam penahan (83)
R4 | Mistar sejajar (8) | Masukkan ke dalam tempat penyimpanan mistar sejajar (36)
R5 | Mistar sudut (3) | Masukkan ke dalam klip penahan (23)
R6 | Mistar sejajar tambahan (52) | Masukkan ke dalam tempat penyimpanan mistar sejajar tambahan dan kencangkan dengan klip penahan (84)

## Mengangkat perkakas listrik

Sebelum mengangkut perkakas listrik, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengangkutan.
- Lepas semua komponen aksesori yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik.
  Selama pengangkutan, mata gergaji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.
- Dorong pelebaran meja potong (11) sepenuhnya ke dalam dan tekan kenop pengencang (18) ke bawah untuk mengencangkan.
- Dorong ekstensi meja potong (10) sepenuhnya ke dalam dan kencangkan sekrup pengunci (38) pada batang pemandu (24).
- Gulung kabel listrik pada penahan kabel (42).
- Gunakan gagang angkat (4) untuk mengangkat atau mengangkut.

- Saat mengangkut perkakas listrik, hanya gunakan komponen transpor dan jangan pernah menggunakan komponen perlindungan.