# Sahaaminen

##

- Säädä suuntaisohjain (8) halutulle sahausleveydelle.
- Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen (6) eteen.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (20), kunnes sahanterän (33) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Sahaa tasaisesti työkappaleen läpi.
  Jos painat liian voimakkaasti, teräkärjet saattavat ylikuumentua ja työkappale voi vahingoittua.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.

##

- Säädä haluamasi sahanterän pystysuuntainen jiirikulma.
  Kun sahanterä on kallellaan vasemmalle, suuntaisohjaimen (8) täytyy olla sahanterän oikealla puolella.
- Noudata työvaiheita, jotka on kuvattu kohdassa: katso Suoralinjainen sahaaminen

##

- Säädä haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma kulmaohjaimeen (3).
- Aseta työkappale profiilikiskoa (34) vasten.
  Profiili ei saa olla sahauslinjalla. Avaa tässä tapauksessa kiinnitysmutterit (56) ja siirrä profiilikiskoa.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (20), kunnes sahanterän (33) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Paina työkappaletta kädellä profiilikiskoa (34) vasten ja siirrä toisella kädellä kulmaohjainta lukkonupin (65) avulla hitaasti ohjainurassa (9) eteenpäin.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.

##

- Säädä haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma kulmaohjaimeen (3).
- Kulmaohjaimen (3) täytyy liikkua esteettömästi ohjausurassa (9) (vasemmalla tai oikealla). Löysää sitä varten tarvittaessa lukitusruuvia (54).
- Noudata kuvattuja työvaiheita: katso Suoralinjainen sahaaminen

##

- Säädä haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma kulmaohjaimeen (3).
- Vedä työntökelkan kiinnityskahvaa (29) ylöspäin ääriasentoon ja vedä työntökelkkaa (2) eteenpäin.
- Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen (6) eteen.
- Kohdista kulmaohjain (3) työkappaleen eteen vasempaan ohjausuraan (9). Lukitse tämä asento kiristämällä lukitusruuvi (54).
- Noudata kuvattuja työvaiheita: katso Suoralinjainen sahaaminen