# Ampliación de la mesa de corte

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá soportarse convenientemente.

##

La ampliación de la mesa de corte (11) prolonga la mesa de corte (17) hacia la derecha.

- Tire de la palanca de enclavamiento (18) de la prolongación de la mesa de corte hacia arriba por completo.
- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (11) hasta alcanzar la longitud deseada hacia fuera.
- Presione la palanca de enclavamiento (18) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

##

La prolongación de la mesa de corte (10) prolonga la mesa de corte (17) hacia atrás.

- Afloje el tornillo de bloqueo (38) de la barra de guía izquierda.
- Extraiga la prolongación de la mesa de corte (10) hasta alcanzar la longitud deseada hacia fuera.
- Para fijar la posición, apriete firmemente el tornillo de bloqueo (38).

Si se utilizan piezas de trabajo pesadas, es probable que tenga que apoyar la prolongación de la mesa.

##

Con el carro deslizante (2) se pueden aserrar piezas de trabajo con una anchura máxima de 350 mm.
Al mismo tiempo, se alcanza una mayor precisión durante el aserrado especialmente con el tope angular (3) ver Ángulos de inglete horizontales realizados con el carro deslizante.

- Tire de la palanca de enclavamiento (29) del carro deslizante hacia arriba por completo.
  El carro deslizante puede moverse entonces tanto hacia delante como hacia atrás hasta el tope.