# 检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 请设置锯片的0度垂直斜切角度。
- 拆下保护盖(6)。

### 检查（参见插图M1）

- 将角规调整到90度并将其放到锯台(17)上。

角规的支脚必须与锯片(33)在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图M2）

- 松开螺栓(71)。从而可以移动0度挡块(28)。
- 松开锁定杆(26)。
- 对着0度挡块推动手轮(19)，直至角规的支脚和锯片在整个长度上齐平。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(26)。
- 重新拧紧螺栓(71)。

如果角度指示器(64)在调整后未指向刻度尺(27)的0度标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(72)，并沿着0度标记校准角度指示器。

对于45度的垂直斜切角度，请相应地执行上述工作步骤（松开螺栓(73)；移动45度挡块(25)）。同时不得再次调整角度指示器(64)。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(6)。

### 检查

- 用铅笔标出锯台插入件上方后部可看到的第一个左锯齿。
- 将角规调整到90度，并将其放到导槽(9)的边缘上。
- 移动角规的支脚，直至触碰到标记的锯齿，然后读取锯片和导槽之间的距离。
- 转动锯片，直至标记的前部锯齿位于锯台插入件上方。
- 沿着导槽移动角规，并将它移动到被做上记号的锯齿上。
- 再度测量锯片和导槽之间的距离。

这两个测量值必须相同。

### 调整

- 用配套的内六角扳手(37)松开锯台下方的前部内六角螺栓(74)和锯台下方的后部内六角螺栓(75)。
- 小心地移动锯片，直至与导槽(9)平行。
- 重新拧紧所有螺栓(74)和(75)。

##

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
  移动平行限制器，直至放大镜(68)中的标记在下方刻度尺上显示33厘米。
  固定时，请再次向下按压夹紧手柄(51)。
- 将夹紧手柄(18)向上拉到顶，然后将锯台扩展件(11)向外拉动，直至挡块。

### 检查

距离指示器(69)在上部刻度尺(1)上显示的数值必须与放大镜(68)下部刻度尺(1)上的标记相同。

### 调整

- 向外拉动锯台扩展件(11)，直至挡块。
- 用十字螺栓刀松开螺栓(76)，并沿着上部刻度尺(1)的33厘米标记校准距离指示器(69)。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(6)。
- 松开并移动平行限制器的夹紧手柄(51)，直至与锯片接触。

### 检查

平行限制器(8)必须在整个长度上接触锯片。

### 调整

- 用随附的内六角扳手(37)松开内六角螺栓(77)。
- 小心地移动平行限制器(8)，直至在整个长度上接触锯片。
- 让平行限制器保持在这个位置，并重新向下按压夹紧手柄(51)。
- 重新拧紧内六角螺栓(77)。

##

频繁使用后可能会减弱平行限制器(8)的张力。

- 拧紧调整螺栓(31)，直至平行限制器可以再次牢固地固定到锯台上。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 去除保护盖(6)。
- 从右侧移动平行限制器(8)，直至接触到锯片。

### 检查

放大镜(68)的标记必须与刻度尺(1)的0毫米标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(78)，然后沿着0毫米标记对齐标记。

##

### 检查

锯台插入件(32)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

### 调整

- 移除锯台插入件(32)。
- 用内六角扳手(37)正确调整四个调整螺栓(79)的水平高度。