# Montaggio stazionario oppure flessibile

- Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima dell’utilizzo, l’elettroutensile deve essere montato su una superficie di lavoro piana e resistente (ad es. banco di lavoro).

## Montaggio su una superficie di lavoro (vedi figura k)

- Utilizzando un raccordo a vite idoneo, fissare l’elettroutensile sulla superficie di lavoro. Utilizzare gli appositi fori (16).

## Montaggio su un banco portatroncatrice Bosch (vedere fig. l)

I banchi da lavoro Bosch (ad esempio GTA 6000) consentono di stabilizzare l’elettroutensile su qualsiasi superficie, grazie ad appositi piedini regolabili in altezza.

- Leggere tutte le avvertenze di pericolo e tutte le istruzioni accluse al banco portatroncatrice. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- Prima di applicarvi l’elettroutensile, installare correttamente il banco portatroncatrice. Un montaggio corretto è indispensabile per impedire il rischio di crollo.

- Montare l’elettroutensile sul banco portatroncatrice in posizione di trasporto.