# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Escala de separación entre la hoja de sierra y tope paralelo
(2) | Carro deslizante
(3) | Tope angular
(4) | Asa de transporte
(5) | Adhesivos para marcar la línea de corte
(6) | Cubierta protectora
(7) | Cuña separadora
(8) | Tope paralelo
(9) | Ranura guía del tope para ángulos
(10) | Prolongación de mesa
(11) | Ampliación de la mesa de corte
(12) | Tuerca de sujeción de la cubierta del depósito para hojas de sierra y del bastón de empuje
(13) | Bastón de empuje
(14) | Cubierta del depósito del disco de sierra
(15) | Llave anular (24 mm; 23 mm)
(16) | Taladros de sujeción
(17) | Mesa de corte
(18) | Palanca de enclavamiento para ampliación de mesa de corte
(19) | Volante
(20) | Manivela para subir y bajar la hoja de sierra
(21) | Tapa de protección del interruptor de conexión/desconexión
(22) | Soporte para el almacenamiento de la cubierta protectora
(23) | Grapa retén para el almacenamiento del tope para ángulos
(24) | Barra guía de la prolongación de la mesa de corte
(25) | Tope para el ángulo de inglete de 45° (vertical)
(26) | Palanca de bloqueo del ángulo de inglete vertical
(27) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(28) | Tope para el ángulo de inglete de 0° (vertical)
(29) | Palanca de enclavamiento del carro deslizante
(30) | Ranura guía en V en la mesa de corte para el tope paralelo
(31) | Tornillo de ajuste de la fuerza de aplicación del tope paralelo
(32) | Inserto de la mesa
(33) | Hoja de sierra
(34) | Regleta
(35) | Ranura guía para tope paralelo
(36) | Depósito del tope paralelo
(37) | Llave macho hexagonal (5 mm)
(38) | Tornillo de bloqueo para la prolongación de la mesa de corte
(39) | Set de fijación «tope paralelo adicional»
(40) | Expulsor de virutas
(41) | Adaptador para aspiración de polvo
(42) | Portacables
(43) | Set de fijación "prolongación de la mesa de corte"
(44) | Guía en V del tope paralelo
(45) | Rejilla base
(46) | Palanca de sujeción de la cuña separadora
(47) | Espigas de posicionamiento para la cuña separadora
(48) | Entalladuras para el inserto de la mesa
(49) | Palanca de sujeción de la cubierta protectora
(50) | Pernos guía de la cubierta protectora
(51) | Palanca de enclavamiento del tope paralelo
(52) | Tope paralelo auxiliar
(53) | Carril guía del tope para ángulos
(54) | Tornillo moleteado para la fijación del tope angular
(55) | Set de fijación "regleta"
(56) | Tuerca moleteada de la regleta
(57) | Cubierta inferior de hoja de sierra
(58) | Tornillo de sujeción de la cubierta inferior de la hoja de sierra
(59) | Tuerca de sujeción
(60) | Palanca de retención del husillo
(61) | Brida de apriete
(62) | Brida de apoyo
(63) | Husillo portaútiles
(64) | Indicador de ángulos (vertical)
(65) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(66) | Indicador de ángulos (horizontal) del tope angular
(67) | Chapa de ajuste
(68) | Lupa
(69) | Indicador de separación de mesa de corte
(70) | Botón de conexión
(71) | Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 0°
(72) | Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
(73) | Tornillo con ranura cruzada para ajustar el tope 45°
(74) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) delanteros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
(75) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) traseros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra
(76) | Tornillo para el índice de la escala de la mesa de corte
(77) | Tornillos de hexágono interior (5 mm) para ajustar el paralelismo del tope paralelo
(78) | Tornillo para el índice de la escala del tope paralelo
(79) | Tornillos de ajuste para el inserto de la mesa
(80) | Soporte para el almacenamiento del set de fijación "tope paralelo auxiliar"
(81) | Grapa retén para el almacenamiento del adaptador de aspiración
(82) | Depósito del disco de sierra
(83) | Soporte para el almacenamiento de la llave macho hexagonal
(84) | Grapa retén para el almacenamiento del tope paralelo auxiliar