# 톱날 판 조절하기

톱날 판 (7) 은 톱날 (33) 이 절단 틈에 걸리는 것을 방지해 줍니다. 그렇지 않으면 톱날이 작업물에 박히게 되어 반동이 생길 위험이 있습니다.
그러므로 항상 톱날 판이 제대로 설정되어 있는지 확인해 보십시오:

- 톱날과 톱날 판 사이의 반경 방향 틈새는 최대 3 − 8 mm여야 합니다.
- 톱날 판의 두께는 절단 폭보다 작고 톱날 두께보다 커야 합니다.
- 톱날 판은 항상 톱날과 일직선 상에 있어야 합니다.
- 일반적인 절단 작업 시 톱날 판은 항상 가장 높은 위치에 있어야 합니다.

## 톱날 판 높이 설정하기(그림 H 참조)

홈파기 작업을 하려면 톱날 판의 높이를 조절해야 합니다.

- 홈을 파거나 촉내기 작업을 하기 위해 전동공구를 사용할 때는 반드시 이에 적합한 해당 보호장치(예: 터널 보호 커버, 스러스트 칼라)를 구비해야 합니다.

- 클램핑 레버 (49) 를 풀고, 보호 커버 (6) 를 톱날 판 (7) 의 홈으로부터 당기십시오.
  보호 커버가 손상되지 않게 보호하기 위해 이를 하우징에 있는 해당 홀더 (22) 에 보관하십시오(그림 R1 또한 참조).
- 손잡이 (20) 를 톱날 (33) 이 톱 테이블 위로 최대로 나올 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.
- 클램핑 레버 (46) 를 푸십시오.
- 톱날 판을 핀 (47) 으로부터 당기고(클램핑 레버 (46) 를 약간 바깥쪽으로 당김), 톱날 판 (7) 을 끝까지 아래쪽으로 미십시오.
- 양쪽의 핀 (47) 이 톱날 판의 아래쪽 구멍에 맞물리게 한 후, 클램핑 레버 (46) 를 다시 조이십시오.