# คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตรายเมื่อ‌ติดตั้งใบเลื่อย อันตรายจากการบาดเจ็บ

- อย่าใช้ใบเลื่อยที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel, HSS) ใบเลื่อย‌นี้‌แตกง่าย

- ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ใส่แผ่นแทรกโต๊ะ เปลี่ยนแผ่นแทรกโต๊ะที่ชำรุด หากไม่ใช้แผ่นแทรกโต๊ะที่มีสภาพสมบูรณ์แบบ ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากใบเลื่อย

- รักษา‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌สะอาด การผสมผสานของวัสดุเป็นอันตรายอย่างยิ่งฝุ่นละอองโลหะอาจเผาไหม้หรือระเบิดได้

- เลือกใบเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ท่านต้องการตัด

- ใช้เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่‌บริษัท‌ผู้ผลิต‌เครื่องมือ‌แนะนำ‌ให้ใช้ และ‌ต้อง‌เป็น‌ใบเลื่อย‌ที่‌เหมาะ‌สำหรับ‌เลื่อย‌วัสดุ‌ที่‌ต้องการ‌ตัด

- นำชิ้นงานเข้าหาใบเลื่อยที่กำลังวิ่งอยู่เท่านั้น มิฉะนั้น‌จะ‌เกิด‌อันตราย‌จาก‌การตีกลับ‌เมื่อ‌ใบเลื่อย‌เกิด‌ติดขัด‌อยู่ใน‌ชิ้นงาน