# Teknik veriler

Tezgah tipi daire testere |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Giriş gücü | W | 2000 | 2000 | 1650
Anma gerilimi | V | 220–240 | 230 | 110
Frekans | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 4200 | 4200 | 4200
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | ● | ●
Boşta çalışma freni |  | ● | ● | ●
Aşırı zorlanma emniyeti |  | ● | ● | ●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II
Ölçüleri (çıkarılabilir alet elemanları dahil)
Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 254 | 254 | 254
Bıçak kalınlığı | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. diş kalınlığı/eğimi | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Göbek çapı | mm | 30 | 30 | 30

Tezgah tipi daire testere |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Giriş gücü | W | 2000 | 2000
Anma gerilimi | V | 220–240 | 220
Frekans | Hz | 50–60 | 60
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 4200 | 4200
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | ●
Boşta çalışma freni |  | ● | ●
Aşırı zorlanma emniyeti |  | ● | ●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 35,0 | 35,0
Koruma sınıfı |  | / II | / II
Ölçüleri (çıkarılabilir alet elemanları dahil)
Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 254 | 254
Bıçak kalınlığı | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. diş kalınlığı/eğimi | mm | > 2,4 | > 2,4
Göbek çapı | mm | 25,4 | 25,4

Maksimum iş parçası boyutları Bakınız Maksimum iş parçası boyutları

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.