# Powiększanie stołu pilarskiego

Pod wystającą część długiego i ciężkiego elementu należy coś włożyć, lub czymś podeprzeć.

##

Element poszerzający stół (11) poszerza stół pilarski (17) w prawą stronę.

- Pociągnąć uchwyt mocujący (18) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry.
- Wysunąć element poszerzający stół (11) do żądanej długości na zewnątrz.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (18) do dołu. Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.

##

Przedłużka stołu (10) wydłuża stół pilarski (17) w tył.

- Odkręcić śrubę blokującą (38) lewego drążka prowadzącego.
- Wysunąć przedłużkę stołu pilarskiego (10) na zewnątrz, do osiągnięcia żądanej długości.
- Aby zablokować pozycję, dokręcić śrubę blokującą (38).

Podczas obróbki ciężkich elementów może zaistnieć konieczność podparcia przedłużki stołu.

##

Przy użyciu prowadnicy saneczkowej (2) można ciąć elementy o maksymalnej szerokości 350 mm.
Jednocześnie osiągamy większą precyzję cięcia, przede wszystkim w połączeniu z prowadnicą kątową (3) zob. Wykonywanie cięć pod kątem (w poziomie) za pomocą prowadnicy saneczkowej.

- Pociągnąć uchwyt mocujący (29) prowadnicy saneczkowej całkowicie do góry.
  W ten sposób prowadnicę saneczkową można przesunąć zarówno do przodu jak i do tyłu (do oporu).