# Przechowywanie i transport

## Przechowywanie elementów urządzenia (zob. rys. R1−R6)

Bezpieczne przechowywanie elementów elektronarzędzia jest możliwe dzięki opcji zamocowania tych elementów na elektronarzędziu.

- Zdemontować dodatkową prowadnicę równoległą (52) z prowadnicy równoległej (8).
- Włożyć wszystkie znajdujące się luzem elementy urządzenia do ich schowków na obudowie (zob. poniższa tabelka).

Rysunek | Element urządzenia | Schowek
--- | --- | ---
R1 | Pokrywa ochronna (6) | zawiesić w otworze uchwytu (22) i unieruchomić za pomocą dźwigni zaciskowej (49)
R2 | Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa” (39) | zaczepić w uchwytach (80)
R2 | Adapter do odsysania pyłu (41) | wsunąć w klamry zaciskowe (81)
R3 | Nieużywane tarcze | zawiesić w schowku na tarcze (82) i unieruchomić pokrywę (14) nad nim za pomocą nakrętki mocującej (12)
R3 | Klucz oczkowy (15) | zawiesić w schowku na tarcze (82) i unieruchomić pokrywę (14) nad nim za pomocą nakrętki mocującej (12)
R3 | Drążek prowadzący (13) | zamocować za pomocą nakrętki mocującej (12)
R4 | Klucz sześciokątny (37) | wsunąć w uchwyty (83)
R4 | Prowadnica równoległa (8) | umieścić w schowku prowadnicy równoległej (36)
R5 | Prowadnica kątowa (3) | wsunąć w klamry zaciskowe (23)
R6 | Dodatkowa prowadnica równoległa (52) | umieścić w schowku prowadnicy równoległej i zablokować za pomocą klamry zaciskowej (84)

## Przenoszenie elektronarzędzia

Przed transportem elektronarzędzia należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Należy zdjąć wszystkie elementy osprzętu, których nie można stabilnie przymocować do elektronarzędzia.
  Na czas transportu nieużywane tarcze należy w miarę możliwości umieścić w zamykanym pojemniku.
- Wsunąć element poszerzający stół (11) całkowicie do środka i nacisnąć uchwyt mocujący (18) do dołu, aby go unieruchomić.
- Wsunąć przedłużkę stołu (10) całkowicie do środka i mocno dokręcić śruby blokujące (38) na drążkach prowadzących (24).
- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (42).
- Do podnoszenia lub transportu należy użyć specjalnych uchwytów transportowych (4).

- Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie urządzeń transportowych, nigdy nie wolno używać w tym celu urządzeń zabezpieczających.