# Tekniset tiedot

Pöytäpyörösaha |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nimellinen ottoteho | W | 2 000 | 2 000 | 1 650
Nimellinen jännite | V | 220–240 | 230 | 110
Taajuus | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 4 200 | 4 200 | 4 200
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | ● | ●
Pysäytysjarru |  | ● | ● | ●
Ylikuormitussuoja |  | ● | ● | ●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Suojausluokka |  | / II | / II | / II
Mitat (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)
Leveys x syvyys x korkeus | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 254 | 254 | 254
Terärungon paksuus | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Hampaiden min. paksuus/haritus | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Reiän läpimitta | mm | 30 | 30 | 30

Pöytäpyörösaha |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nimellinen ottoteho | W | 2 000 | 2 000
Nimellinen jännite | V | 220–240 | 220
Taajuus | Hz | 50–60 | 60
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 4 200 | 4 200
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | ●
Pysäytysjarru |  | ● | ●
Ylikuormitussuoja |  | ● | ●
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 35,0 | 35,0
Suojausluokka |  | / II | / II
Mitat (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)
Leveys x syvyys x korkeus | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 254 | 254
Terärungon paksuus | mm | < 2,2 | < 2,2
Hampaiden min. paksuus/haritus | mm | > 2,4 | > 2,4
Reiän läpimitta | mm | 25,4 | 25,4

Työkappaleen enimmäismitat: katso Työkappaleen enimmäismitat

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.