# Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение
| Не подставляйте руки в зону пиления при работающем электроинструменте. При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.
| Используйте защитные очки.
| Носите средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
| Применяйте противопылевой респиратор.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Учитывайте размеры пильного диска. Диаметр посадочного отверстия должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. При необходимости использования переходника следите за тем, чтобы размеры переходника соответствовали толщине тела диска и диаметру посадочного отверстия пильного диска, а также диаметру шпинделя инструмента. По возможности, используйте переходники, поставляемые вместе с пильным диском. Диаметр пильного диска должен соответствовать данным на символе.
| a Максимальный допустимый диаметр пильного диска составляет 254 мм. b Толщина распорного клина составляет 2,3 мм. c Направление резания зубьев (направление стрелки на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на распорном клине. d При замене пильного диска следите за тем, чтобы ширина резания была не меньше 2,4 мм и толщина центрального диска не превышала 2,2 мм. В противном случае имеется опасность застревания распорного клина в заготовке.
| Толщина распорного клина составляет 2,3 мм. Максимально допустимая высота заготовки составляет 79 мм.
| Показывает направление вращения кривошипной рукоятки для опускания (транспортное положение) и поднятия (рабочее положение) пильного диска.
| Показывает положение стопорного рычага при фиксации пильного диска и при настройке вертикального угла распила (пильный диск можно наклонять).
| Направление вращения винта с накатанной головкой для фиксации/ослабления углового упора на передвижном столе.
| При необходимости смазывайте электроинструмент смазкой в указанных местах.
| Электроинструмент с классом защиты II имеют усиленную или двойную изоляцию.
| Посредством маркировки CE изготовитель подтверждает, что электроинструмент отвечает действующим директивам ЕU.