# Testere bıçağının nakliye ve çalışma konumları

## Nakliye konumu

- Koruyucu kapağı (6) çıkarın, masa eklentisini (32) çıkarın ve yarma kamasını (7) en alt konuma konumlandırın. Masa eklentisini (32) tekrar takın.
- Kolu (20) testere bıçağı (33) dişleri testere tezgahı (17) altına gelinceye kadar saat yönünün tersine çevirin.
- Testere tezgahı genişletmesini (11) sonuna kadar içeri itin.
  Germe tutamağını (18) aşağı bastırın. Bu yolla testere tezgahı genişletmesi sabitlenir.

## Çalışma konumu

- Yarma kamasını (7) en üst konumda tam olarak testere bıçağının merkezinin üzerine konumlandırın, masa eklentisini (32) takın ve koruyucu kapağı (6) monte edin.
- Kolu (20) saat yönünde testere bıçağı (33) dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde çevirin.