# Technische Daten

Tischkreissäge |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 2000 | 1650
Nennspannung | V | 220−240 | 230 | 110
Frequenz | Hz | 50−60 | 50−60 | 50−60
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 4200 | 4200 | 4200
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | ● | ●
Auslaufbremse |  | ● | ● | ●
Überlastschutz |  | ● | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Schutzklasse |  | / II | / II | / II
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254 | 254
Stammblattdicke | mm | <2,2 | <2,2 | <2,2
min. Zahndicke/-schränkung | mm | >2,4 | >2,4 | >2,4
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 30 | 30

Tischkreissäge |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 2000
Nennspannung | V | 220−240 | 220
Frequenz | Hz | 50−60 | 60
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 4200 | 4200
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | ●
Auslaufbremse |  | ● | ●
Überlastschutz |  | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Schutzklasse |  | / II | / II
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254
Stammblattdicke | mm | <2,2 | <2,2
min. Zahndicke/-schränkung | mm | >2,4 | >2,4
Bohrungsdurchmesser | mm | 25,4 | 25,4

Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.