# Basisinstellingen controleren en ‌instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

##

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.
- Stel een verticale verstekhoek van het zaagblad van 0° in.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (6).

### Controleren (zie afbeelding M1)

- Stel een hoekmal op 90° in en zet deze op de zaagtafel (17).

De poot van de hoekmal moet over de hele lengte gelijk lopen met het zaagblad (33).

### Instellen (zie afbeelding M2)

- Draai de schroef (71) los. Hiermee kan de 0°-aanslag (28) worden verschoven.
- Maak de vastzethendel (26) los.
- Schuif het handwiel (19) tegen de 0°-aanslag tot de poot van de hoekmal over de gehele lengte gelijk loopt met het zaagblad.
- Houd het handwiel in deze stand en draai de vastzethendel (26) weer vast.
- Draai de schroef (71) weer vast.

Als de hoekaanduiding (64) na het instellen niet op één lijn met de 0°-markering van de verdeelschaal (27) ligt, draait u de schroef (72) met een gangbare kruiskopschroevendraaier los en lijnt u de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit.

Herhaal de bovengenoemde bewerkingsstappen dienovereenkomstig voor de verticale verstekhoek van 45° (losdraaien van de schroef (73); verschuiven van de 45°-aanslag (25)). De hoekaanduiding (64) mag daarbij niet opnieuw worden versteld.

##

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (6).

### Controleren

- Markeer met een potlood de eerste linker zaagtand die achter boven het tafelinzetstuk zichtbaar is.
- Stel een hoekmal op 90° in en leg deze tegen de rand van de geleidingsgroef (9).
- Verschuif de poot van de hoekmal tot deze de gemarkeerde zaagtand raakt en lees de afstand tussen zaagblad en geleidingsgroef af.
- Draai het zaagblad tot de gemarkeerde tand voor boven het tafelinzetstuk staat.
- Verschuif de hoekmal langs de geleidingsgroef tot aan de gemarkeerde zaagtand.
- Meet weer de afstand tussen zaagblad en geleidingsgroef.

De beide gemeten afstanden moeten identiek zijn.

### Instellen

- Draai de binnenzeskantschroeven (74) voor onder de zaagtafel en de binnenzeskantschroeven (75) achter onder de zaagtafel los met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (37).
- Beweeg voorzichtig het zaagblad tot het parallel met de geleidingsgroef (9) staat.
- Draai alle schroeven (74) en (75) weer vast.

##

- Plaats de parallelgeleider rechts van het zaagblad.
  Verschuif de parallelgeleider tot de markering in de loep (68) op de onderste verdeelschaal 33 cm aangeeft.
  Voor het vastzetten duwt u de spangreep (51) weer omlaag.
- Trek de spangreep (18) helemaal omhoog en trek de zaagtafelverbreding (11) tot aan de aanslag naar buiten.

### Controleren

De afstandsaanduiding (69) moet op de bovenste verdeelschaal (1) dezelfde waarde als de markering in de loep (68) op de onderste verdeelschaal (1) aangeven.

### Instellen

- Trek de zaagtafelverbreding (11) tot aan de aanslag naar buiten.
- Draai de schroef (76) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de afstandsaanduiding (69) langs de 33-cm-markering van de bovenste verdeelschaal (1) uit.

##

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (6).
- Maak de spangreep (51) van de parallelgeleider los en verschuif deze tot hij het zaagblad raakt.

### Controleren

De parallelgeleider (8) moet het zaagblad over de hele lengte raken.

### Instellen

- Draai de binnenzeskantschroeven (77) los met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (37).
- Beweeg de parallelgeleider (8) voorzichtig tot hij over de hele lengte het zaagblad raakt.
- Houd de parallelgeleider in deze stand en duw de spangreep (51) weer omlaag.
- Draai de binnenzeskantschroeven (77) weer vast.

##

De spankracht van de parallelgeleider (8) kan na veelvuldig gebruik minder worden.

- Draai de afstelschroef (31) zolang vast tot de parallelgeleider weer stevig op de zaagtafel vastgezet kan worden.

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (6).
- Verschuif de parallelgeleider (8) vanaf rechts tot hij het zaagblad raakt.

### Controleren

De markering van de loep (68) moet in één lijn liggen met de 0-mm-markering van de verdeelschaal (1).

### Instellen

- Draai de schroef (78) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de markering langs de 0-mm-markering uit.

##

### Controleren

De voorkant van het tafelinzetstuk (32) moet zich vlak met of iets onder de zaagtafel bevinden, de achterkant moet zich vlak met of iets boven de zaagtafel bevinden.

### Instellen

- Verwijder het tafelinzetstuk (32).
- Stel met de binnenzeskantsleutel (37) het juiste niveau van de vier afstelschroeven (79) in.