# Material que se adjunta

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta eléctrica, cerciórese de que se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

Lista de volumen de suministro

- Sierra circular de mesa con hoja de sierra montada (33) y cuña separadora (7)
- Introducir el tope angular (3)
- Regleta (34)
- Set de fijación "regleta" (55) (chapa de guía, tuerca moleteada, tornillo, arandela)
- Insertar el tope paralelo (8)
- Introducir el tope paralelo auxiliar (52)
- Set de fijación "tope paralelo auxiliar" (39) (3 tornillos de fijación, 3 arandelas, 3 tuercas de mariposa)
- Cubierta protectora (6)
- Prolongación de mesa (10)
- Set de fijación "Prolongación de mesa" (43) (2 tornillos de fijación, 2 arandelas, 1 llave de boca)
- Introducir la llave macho hexagonal (37)
- Enganchar la llave anular (15)
- Cubierta del depósito del disco de sierra (14)
- Fijar el bastón de empuje (13)
- Inserto de la mesa (32)
- Introducir el adaptador para aspiración de polvo (41)

Indicación: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a posibles daños.
Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.
Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.

##

- Destornillador plano
- Destornillador de cruz
- Calibre de ángulos